		보 도 자 료
		배포일시	2013. 7. 16(화) 총 8매 (본문 7, 붙임 1)
담당 부서	주택건설공급과	담 당 자	∙과장 김수상, 사무관 조재훈, 주무관 민경철 ∙☎ (044)201-3366, 3367
보 도 일 시		2013년 7월 17일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신‧방송‧인터넷은 7. 16(화) 11:00 이후 보도 가능

쾌적한 아파트 환경 조성을 위해 정부가 나선다

바닥충격음·건강주택·감리업무 기준 개정(안) 행정예고

□  국토교통부(장관 서승환)는 「국토교통부 고시(3종)」* 개정안을 마련하여 7월17일부터 20일간(기간 7.17~8.6) 행정예고 한다고 밝혔다.

* 「 공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」, 「건강친화형주택 건설기준」, 「주택건설공사 감리업무 세부기준」

ㅇ 이번에 개정하는 국토교통부 고시는 지난 5.6일 개정된 ｢주택건설기준 등에 관한 규정｣에 따른 후속 조정과 그 동안 운영과정에서 나타난 문제점을 보완하는 것이다.

□ 개정안의 주요내용은 다음과 같다.

「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」

가. 현장과 시험실 측정값 일원화

ㅇ(현행) 바닥구조 인정시 아파트 시공현장과 표준시험실에서 바닥충격음 성능을 측정하여 인정하였으나, 실제 아파트와 달리 시험실은 방 및 거실의 형태, 배관 등의 미설치로 인한 시험조건이 달라 소음 측정값의 차이 발생으로 실제 소음치 반영에 어려움

ㅇ(개선) 시험실의 구조를 실제 주택과 동일하게 구성하여 소음 차이를 최소화하고, 성능측정은 시공현장 측정을 원칙으로 하고 시험실 측정시에는 현장 측정치와의 차이에 대하여 보정을 실시하여 소음 측정치를 현실화

나. 중량충격음 측정방법 추가

ㅇ(현행) KS기준에 따라 뱅머신(타이어, 7.3kg)으로 측정하였으나 뱅머신*은 실제 충격을 일으키는 아동보다 두배 이상  충격력을 가지고, 사람들이 느끼는 저주파대의 소음 패턴도 상이

* 뱅머신 충격력 4,200N, 임팩트볼 충격력 1,500N～1800N, 아동이 50cm 높이에서 뛰어 내리는 충격력은 평균 2,500N내외(10N=약 1㎏)

ㅇ(개선) 임팩트볼(배구공크기, 2.5kg)이 뱅머신에 비해 사람이 느끼는 청감상 유사하고, 저주파에서는 낮고 다른 주파수 영역에서는 높아 실제 충격음의 재현성이 뱅머신보다 우수하므로

- 임팩트볼도 측정방법에 추가 하되, 뱅머신에 비해 충격력이 완화된 점을 고려하여 편차 3dB 보정(측정치에 3dB를 더함)하여 평가

다. 공장 품질관리상태 확인점검

ㅇ(현행) 차단구조 품질관리는 차단구조를 인정 받은자가 자체품질관리*를 하도록 하고, 인정기관은 필요시 자체품질관리 기록․보존내용의 제출을 요구 하였으나, 차단구조를 인정 받은자가 자체품질관리를 함으로써 객관적인 관리가 이루어지고 있는지에 대한 평가 곤란

* 구성재료․원재료 검사, 공정관리, 제품검사 및 제조설비 유지관리 등

ㅇ(개선) 인정기관이 차단구조를 인정 받은자의 공장의 상태, 인원 및 조직, 재료 등에 대한 매년 주기적 점검 실시로 질적 향상을 도모

라. 완충재 등 현장반입 자재에 대한 샘플 시험

ㅇ(현행) 완충재를 적용하는 표준바닥구조의 경우 완충재의 품질이 성능기준에 적합함을 확인한 후 시공하였으나 완충재 등이 기준에 미달되는 제품 사용에 대한 불안감도 상존

ㅇ(개선) 완충재 등 현장반입자재에 대하여 샘플시험을 실시하고 그 결과를 감리자에게 제출후 합격자재를 사용토록 구체화

마. 완충재 등 주요 완충구조의 성능평가 강화

ㅇ(현행) 완충재의 밀도, 동탄성계수, 흡수량, 가열후 치수안정성에 대한 성능측정 기준 제시되어 있으나 완충재의 잔류변형량 시험*과 기타 주요구성품에 대한 성능측정 기준이 미제시

* ‘잔류변형’은 물체에 하중을 가한후 되돌아가지 않고 남는 변형

ㅇ(개선) 완충재의 잔류변형량 시험을 추가하여 장기 처짐에 대한 시험을 강화하고, 주요 구성품(예, 고무발의 경도 등)에 대한 품질시험 항목을 인증기관의 세부운영지침에 정하여 관리하도록 함

② 「건강친화형주택 건설기준」

가. 기준분류 체계 변경

ㅇ(현행) 그 동안 새집증후군 등의 예방을 위하여 반드시 지켜야 하는 최소기준(7개), 사용을 권장하는 권장기준(7개)로 분류하여 규정 하였으나

-  최소․권장기준에 오염물질 저방출 기준, 시공 관리기준, 오염물질을 억제하거나 저감시키는 기준이 혼재

ㅇ(개선) 오염물질을 저방출하거나 시공과정에서 오염물질을 제한하여 아파트 건설과정에서 오염물질을 줄이는 기준(의무기준, 9개), 준공 이후 남아있는 오염물질을 억제하거나 저감하는데   도움을 주는 기준(권장기준, 4개)으로 재분류하고

- 바닥에 사용하는 흡착보양제는 창문, 인테리어, 가구 등의 후속공정 진행에 지장 초래로 실효성이 없어 적용에서 제외토록 함

〈실내공기질 기준체계 변경안〉

현 행

개 정

최소기준	최종 마감재 및 붙박이가구
	도료의 사용
	시공․관리기준
	플러쉬 아웃
	환기성능 확보
	환기시설 성능 검증
	접착제 시공방법 개선
권장기준	빌트인 가전제품
	도장공사 시공관리 기준
	흡방습자재
	흡착자재
	항곰팡이 자재
	항균 자재
	흡착보양제 사용

⇨

의무기준	최종 마감재 및 붙박이가구
	도료의 사용
	시공․관리기준
	플러쉬 아웃
	환기성능 확보
	환기시설 성능 검증
	접착제 시공방법 개선
	빌트인 가전제품
	도장공사 시공관리 기준
권장기준	흡방습자재
	흡착자재
	항곰팡이 자재
	항균 자재
	-

나. 빌트인 가전제품 성능기준 강화

ㅇ(현행) 빌트인 가전제품은 오염물질 방출량 기준으로 휘발성유기화합물(TVOC) 방출량 5.0mg/㎥ 이하, 폼알데하이드(HCHO) 방출량 0.05mg/㎥ 이하로 규정

ㅇ(개선) 오염물질 방출기준을 강화하는 취지 및 선진국에서에서도 전자제품의 오염물질 방출량 기준을 강화하는 추세를 감안하여 총휘발성유기화합물(TVOC) 방출량 4.0mg/㎥ 이하, 폼알데하이드(HCHO) 방출량 0.03mg/㎥ 이하로 강화 추진

다. 오염물질 억제, 저감 성능기준 강화

ㅇ 흡착‧흡방습 자재

-(현행)입주후 오염물질의 발생을 저감하는데 도움을 주는 흡착․흡방습  자재는 성능평가기준 등급을 양호, 우수 등으로 구분하고, 양호 이상에 대해 인정

-(개선)시중 판매제품의 성능 편차가 크고 현행 기준치보다 낮은 제품도 있어 오염물질 저감 성능을 높이고 업계의 기술개발 유도를 위하여 단일기준으로 통일하고 양호 이상 수준에서 결정

ㅇ 항곰팡이 자재

-(현행) 항곰팡이 자재는 청정건강주택 기준 제정('10.12)시 건축분야에서 처음 도입 분야로(KS 시험규격도 없음) 최소한의 기준치를 설정

-(개선) 대부분의 자재가 기준치를 만족하고 있어 성능 향상을 위하여  기준치를 상향 조정

※ 오염물질 억제, 저감 자재 성능평가기준 변경

품 명	현 행	변 경
흡방습	․(우수) 흡방습량 70g/㎡ 이상 ․(양호) 흡방습량 50g/㎡ 이상	․ 흡방습량 65g/㎡ 이상
흡착	․(우수) 흡착률 85% 이상, 적산흡착량 : 톨루엔 35,000㎍/㎡ 이상, 폼알데하이드 7,000㎍/㎡ 이상 ․(양호) 흡착률 60% 이상, 적산흡착량 : 톨루엔 25,000㎍/㎡ 이상, 폼알데하이드 6,000㎍/㎡ 이상	․ 흡착률 65% 이상 ․ 적산흡착량 톨루엔28,000㎍/㎡이상 폼알데하이드 6,500㎍/㎡이상
항곰팡이	․항곰팡이저항성 2.5log(CFU) 이하	․항곰팡이저항성 1.0log(CFU) 이하

라. 오염물질 방출자재 적용 추가

ㅇ(현행) 오염물질 방출을 규제하는 내장마감재의 일부가 관리되지 않아 실내공기질 관리에 저해요인으로 작용

ㅇ(개선) 오염물질이 많이 배출되나 그동안 규제에서 제외되어온 실내 몰딩재와 실란트, 내부 출입문을 오염물질 규제 대상에 추가

마. 시험성적서 제출 및 샘플시험 실시

ㅇ(현행) 현장 반입자재에 대한 오염물질 기준 등에 관한 확인방법이 구체적으로 규정되어 있지 않음

ㅇ(개선) 현장반입자재의 오염물질 방출기준 적합을 증명하는 시험성적서를 첨부하여 감리자가 확인토록 하고, 건축자재 등이 이 기준에 적합여부 확인을 위해 샘플 시험을 할 수 있도록 함

바. 입주자 사용설명서 배포

ㅇ 입주후 환기설비 작동 및 점검방법, 필터교환 시기, 가전제품 작동 등을 담은 입주자 사용설명서를 배포토록하여 입주후 유지관리가 원활히 이루어지도록 함

* 환기설비(필터교환 시기 등), 플러쉬아웃 방법, 결로 방지방법, 가전제품 작동 방법, 오염물질 저감자재 성능유지 주의사항 등

사. 자체평가서의 완료 확인

ㅇ(현행) 사업주체는 사업계획승인신청시 ‘건강주택건설기준 자체평가서’를 작성하여 사업승인권자에게 제출토록 하고 있으나, 사업계획승인시 제출한 자체평가서대로 이행이 완료되었는지 확인 절차가 부재

ㅇ(개선) 감리자는 사업주체가 제출한 ‘자체 평가서’대로 공사가 이행되었는지를 확인하여 사업주체에게 제출토록 하고, 사업주체는 사용검사시 사업계획승인권자에게 제출토록 하여 이행여부를 확인하도록 함

③ 「주택건설공사 감리업무 세부기준」

ㅇ(현행) 주택법에 감리자는 시공자가 설계도서대로 맞게 시공하는지, 사용하는 건축자재가 관계 법령에 따른 기준에 맞는 건축자재인지 여부 등을 확인토록 하고 있음

ㅇ(개선) 층간소음 및 새집증후군 등이 사회문제화하고 있어 이에 능동적으로 대처하고자 감리자의 업무에 포함하여 관심을 가지고 업무를 수행하도록 업무범위에 포함

□ 이번 행정예고 되는 「국토교통부 고시」개정안은 규제심사 등 후속절차를 거쳐 9월 말경 공포하고 '14.5.7일부터 시행될 예정이다.

□ 개정안에 대해 의견이 있는 경우 8월 6일까지 우편, 팩스 또는 국토교통부 홈페이지(http://www.molit.go.kr) 법령정보 / 입법예고란을 통해 의견을 제출할 수 있다.

* 의견제출처 : 339-012 세종특별자치시 도움6로 11, 국토교통부 주택건설공급과 (전화 : 044-201-3366～3367, 팩스 044-201-5684)

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 주택건설공급과 조재훈 사무관, 민경철 주무관(☎ 044-201-3366,3367)에게 연락주시기 바랍니다.

【 첨부 】 “주택건설기준 등에 관한 규정”개정 내용('13.5.6)

□ 바닥구조 기준 강화

ㅇ (현행)  ‘05.7월부터 공동주택 층간소음 저감을 위해 일정두께(표준바닥구조) 또는 일정성능(인정바닥구조)을 선택적으로 충족하는 바닥구조의 시공을 의무화

〈참고 : 용어 설명〉

* 표준바닥구조 : 바닥 두께를 일정기준 이상(벽식 210mm, 무량판 180mm, 기둥식 150mm)으로 시공하는 바닥 구조

․ 벽식구조 : 기둥없이 내력벽을 통해 힘을 전달하는 구조로 가장 일반적

․ 무량판구조 : 수평부재인 보가 없이 바닥과 기둥으로 힘을 전달하는 구조

․ 기둥식구조 : 바닥, 보, 기둥을 통해 힘을 전달하는 구조

* 인정바닥구조 : 슬래브 두께와 관계없이, 실험실에서 측정음이 일정성능(경량충격음 58dB, 중량충격음 50dB 이하)을 충족하는 바닥구조

․ 경량충격음은 물건 떨어지는 소리, 중량충격음은 아이들이 쿵쿵 뛰는 소리

ㅇ (개정) 표준바닥구조와 인정바닥구조를 통합하여 일정두께*와 일정 차단성능**을 모두 만족하는 바닥구조 시공을 의무화

* 일정두께 : 210mm(단, 기둥식 구조는 150mm) 이상

일정성능 : 측정된 경량충격음은 58dB, 중량충격음은 50dB 이하

□ 실내 오염물질 저방출 건축자재 사용대상 확대

ㅇ (현행) ‘10년부터 1,000세대 이상의 공동주택에는 실내공기 오염물질 방출량이 일정 이하인 건축자재*를 사용하도록 규정

* 최종 마감재, 접착제, 붙박이 가구류에 대하여 휘발성 유기화합물, 폼알데하이드 방출량을 제한

ㅇ (개정) 실내 오염물질 저방출 건축자재 사용대상을 500세대 이상의 공동주택까지 확대