	2014. 03. 28(금) 조간용
	이 보도자료는 2014년 3월 27일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 : 기후환경본부 녹색에너지과						녹색에너지과장	권 민	2133-3550
						에너지정책팀장	박숙희	2133-3552
사진없음 □			사진있음 ▣		매수 :9매	담 당 자	장석권	2133-3557
친환경기술로 지은 집 '에코하우스' 서울광장에 입주 - 시청역 5번출구-서울도서관 사이 110㎡ 규모 28일(금) 개장~내년 2월 - 국내 최고 수준의 에너지 저소비‧친환경 건축기술 집약된 체험형 전시관 - 단열과 삼중유리로 새는 에너지 막고 태양광 생산 더해 에너지 72% 절감 - 어려운 기술적 설명은 최소화, 모형‧체험‧영상 전시로 누구나 쉽게 이해 - 건기연, 자림ENC 등 22개 단체‧기업 기획‧설계‧시공 참여 및 설치비 전액 기부 - 주변 건물과 조화롭게 목재 주재료… 박공지붕 형태로 '집' 같이 친숙하게 - 에코하우스~신청사~원전하나줄이기 정보센터 잇는 '에코투어' 5월 시작 - 시 "시민 누구나 친환경 주택기술 직접 보고 체험하는 홍보대사 역할 기대"

□ 단열재, 삼중유리부터 태양광 발전패널까지 국내 최고 친환경 기술을 집약해 지은 110㎡ 작은 집 ‘에코하우스’가 향후 1년 동안 서울광장에 입주한다.

□ 고성능 단열재와 삼중유리, LED조명, 대기전력 차단장치, 전력제어 및 모니터링, 전동블라인드, 하이브리드 공조 시스템 등 최첨단 친환경 건축 기술을 적용해 전시장 운영 에너지를 30% 줄이고, 여기에 태양광 생산까지 더해 총 72%까지 절감할 수 있는 국내 최고 수준의 에너지 저소비‧친환경 에너지절약형 가설 건축물이다.

□ 특히 이 집은 세계적 수준의 친환경 저에너지 기술을 보유한 22개 국내업체가 기술력과 비용투자로 참여해 현재 상용화된 기술뿐만 아니라 정부가 추진 중인 ‘건축물 에너지 절감 정책’을 실현할 수 있는 미래 기술까지 총망라했다는 점에서 주목된다.

※ 에코하우스 적용기술 및 에너지 사용 시뮬레이션

구 분	적 용 기 술
단열재	진공단열재와 기존단열재를 결합한 고단열 시스템
창호	열적 성능이 뛰어난 3중 유리, 진공유리, 로이코팅 유리로 구성
냉난방	하이브리드 공조 시스템을 통한 실내 공기질 유지 및 열 손실‧에너지 소비 최소화
태양광	지붕에 3kW 용량의 태양광 패널 설치하여 자체 생산을 통한 수요 충당

연간에너지 요구량 <현행법규 기준> 120.6kWh/㎡a	패시브요소 적용	연간에너지 요구량 <30% 절감> 84.7kWh/㎡a	액티브요소 적용	연간에너지 요구량 <72% 절감> 33.91kWh/㎡a
•국토교통부 고시 「연간에너지절약설계 기준」		•고단열, 고기능창호, 열교환환기장치 등		•태양광 발전

□ 서울시는 이와 같은 내용으로 지하철 1호선 시청역 5번 출구와 서울도서관 사이 서울도심 한복판에 '에코하우스'를 28일(금) 연다고 밝혔다.

□ 이와 관련해 박원순 시장, 한국건설기술연구원 등 에코하우스 참여기업 관계자, 에너지수호천사단 어린이와 일반시민 등 80여명이 참석한 가운데 14시30분에 개관식을 갖고 시설 내부를 견학한다.

□ 앞으로 에코하우스는 이곳을 방문한 시민들이 최신 친환경 에너지 건축기술을 직접 만져보고 체험하는 가운데 미래 주택에 대한 이해도를 높이는 ‘홍보대사’ 역할과 동시에 참여 기업들에게는 우수한 기술을 홍보하는 장이 될 것으로 기대된다.

○ 단열 기준, 창호 성능 등을 실현 할 수 있는 기술은 물론, 기존 건축물의 에너지 소비를 줄일 수 있는 기술까지 전시한다.

○ 특히, 열손실을 최소화하고 자연적으로 환기가 가능하며 효율적인 채광 시스템으로 설계된 고효율 창을 설치해 기존 주택과 대비해 에너지 사용량을 크게 절감할 수 있다.

<어려운 기술적 설명은 최소화, 모형‧체험‧영상 전시로 누구나 쉽게 이해>

□ 건물 내부 전시공간은 남녀노소 누구나 미래 주택을 쉽게 이해하도록 어려운 기술적 설명은 최소화하고 ▴단열유리 표면온도 체험 ▴단열재 단면비교 ▴태양열 집열기 운영 원리 등 한눈에 볼 수 있는 모형이나 영상, 체험 전시 위주로 꾸며진다.

□ 또, 에너지 사용량 절감과 신재생에너지 생산을 확대해 에너지 위기와 기후 변화에 선제적으로 대응해나가는 서울시 대표 에너지 정책 ‘원전하나줄이기’ 사업도 함께 소개한다.

<건기연, 자림ENC 등 22개 단체‧기업 기획‧설계‧시공 참여 및 설치비 전액 기부>

□ 설치는 한국건설기술연구원과 친환경 건축 설계사무소인 자림 ENC가 재능기부를 통해 기획, 설계 및 시공에 참여했다. 건축에는 20개의 녹색건축 업체들이 참여, 세계적 수준의 친환경 저에너지 기술을 선보였다.

○ 최근 건설경기 침체로 어려움을 겪고 있는 녹색기술 기업들이 에코하우스 건축 참여로 홍보 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

□ 설치에 드는 비용 약 4억 원은 시비 없이 20개 참여기업이 분담금 및 현물 기부를 통해 조성했다.

<타지역에서 외장공사 후 서울광장으로 이동… 공사기간 최소화로 시민불편 줄여>

□ 설치는 판교 유휴부지에서 철골공사와 기본 외장공사를 하고(2/28~3/14) 골조 형태의 에코하우스를 대형 트레일러와 크레인을 이용해 서울광장으로 이동시켜 외장 등 마무리 공사를 마쳤다.

□ 시는 서울광장에서 다양한 행사가 열리고, 유동인구가 많은만큼 공사 기간을 최소화하기 위해 상황에 따라 이동이 가능한 가설 건축물로 설계하게 됐다고 설명했다.

□ 무엇보다 많은 시민이 찾는 서울광장에 ‘에코하우스’를 설치하여 ‘열린 공간’으로 운영하는 한편, 이동하는 시민의 불편을 최소화하기 위해 서울도서관과 시청역 5번 출구 뒤편 및 측면 사이공간에 보행거리를 확보해 에코하우스를 위치하기로 결정했다고 덧붙였다.

<주변 건물과 조화롭게 목재 주재료… 박공지붕 형태로 '집' 같이 친숙하게>

□ 또, 덕수궁, 서울도서관 등 주변 시설물과 조화를 이루도록 자작나무 등 목재를 주재료로 설계됐고, 많은 사람들이 ‘집’이라는 단어로 연상하는 박공지붕 형태의 건물로 친숙하고 단순한 형태로 디자인됐다.

○ 에코하우스의 설치장소와 디자인은 서울시 열린광장심의위원회, 디자인심의위원회의 심의와 원전하나줄이기 실행위원회 자문 등 다양한 의견을 모아 정했다.

<에코하우스~신청사~원전하나줄이기 정보센터 잇는 '에코투어' 5월 시작>

□ 관심있는 시민이라면 누구나 무료로 방문 및 견학이 가능하다. 월요일, 공휴일은 휴관하고 11시부터 19시까지 운영하며, ‘15년 2월 말까지 무료로 개장한다.

□ 오는 5월 중으로 에코하우스~신청사~원전하나줄이기 정보센터(서소문청사 1층)를 코스로 하는 에코투어 운영을 시작하고, 학생·가족 등 다양한 시민들이 참여할 수 있는 교육 등 프로그램을 운영할 예정이다.

□ 김용복 서울시 기후변화정책관은 “에코하우스는 서울 도심 한복판에서 많은 시민들이 미래 친환경 주택기술을 직접 보고 만지며 체험할 수 있는 홍보대사 역할을 할 것으로 기대”한다며 “건축에 대한 단순한 정보전달이 아닌 다양한 시민 체험 전시에 중점을 두어 뜨거워지는 지구에게도 사람에게도 좋은 친환경 건축 기술에 대한 이해를 넓히는 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

※ 첨부 : 1. 에코하우스 조감도‧전시관 평면도‧전시관 입체도 및 구성도

2. 에코하우스 에너지 사용 시뮬레이션

3. 참여기업 내역

참고자료-1

○ 에코하우스 조감도

서울광장에서 바라본 경우	세종대로에서 바라본 경우

○ 전시관 평면도

○ 전시관 입체도 및 구성도

전시관(단열 등 우측면)	전시관(원전하나줄이기 홍보관 등 좌측면)

참고자료-2

○ 에코하우스 에너지 사용 시뮬레이션

※ 에코하우스와 동일한 건축물에 대한 연간 에너지 요구량(「건축물의 에너지 설계기준」, 국토교통부고시) 대비 에코하우스 적용기술(패시브 및 액티브 요소) 반영시 에너지 절감률을 프로그램을 통해 시뮬레이션한 결과임.

참고자료-3

참여기업 내역

연번	기업명	기업소개 / 에코하우스 실제 적용 및 전시 내역	구분
1	DO	• 건축용 친환경 도료 및 기능성 코팅제 생산 기업 • 유리를 통한 열손실/열취득을 방지하는 코팅기술 - 전시 : 선택투과형 IR/UV 차단 유리코팅 기술, 패시브하우스용 내외부 마감재(친환경페인트)	중소기업
2	KCC	• 종합건축 및 산업용 자재, 도료, 실리콘 등 생산 기업 - 적용 : 고단열 유리기술(더블로이코팅 복층/삼복층유리), 고단열, 고기밀 창호시스템, 진공단열재, 외단열시스템	대기업
3	옴니시스템	• 홈오토메이션 전문 기업(디지털 전력량계, 원격검침시스템) • 실시간 설비별 에너지사용량 원격 측정기술 - 전시 : 전시관 내외 에너지 모니터링 시스템	중소기업
4	LG하우시스	• 친환경 건자재 전문기업(창호, 고기능소재부품, 인테리어 자재) - 전시 : 세계 최고 수준의 진공유리 기술 - 적용 : 에너지소비효율 1등급 고단열, 고기밀 창호시스템	대기업
5	NEXFIL	• 건축물 및 차량용 창유리 필름 업체(티타늄, 알루미늄 등 박막필름) - 전시 : 냉방부하(전력) 저감용 스퍼터 유리 열차단 필름	중소기업
6	SY	• 건축용 패널 전문 (조립식 판넬, 글라스울·VIP 활용 외단열 등) - 전시 : 한국형 제로에너지건물 외단열시스템 PAS - 적용 : 초단열문(Super Insulation Door)	중소기업
7	티지오테크	• 태양전지 전문업체 (BIPV, 외장판넬 등) - 적용 : 건물일체형 박막형 태양전지(BIPV)	중소기업
8	경동나비엔	• 난방기기, 냉방기기, 환기시스템, 홈네트워크 시스템 판매업체 - 전시 : 초소형 가정용 1kW급 스털링엔진 열병합발전시스템	대기업
9	선다코리아	• 태양열 집열기 전문업체(단열진공관, 태양열온수기, 컨트롤러 등) - 적용 : 태양열 온수시스템	중소기업
10	솜피	• 전동 차양시스템 전문업체(전동 커튼, 블라인드, 롤 스크린, 셔터) - 적용 : 외부차양 자동제어시스템	중소기업
11	친환경자동차양협회	• 친환경 자동차양산업의 정책개발, 연구 및 표준화 사업 등 - 적용 : 외부차양 자동제어시스템	협회
12	아이디시스	• 지하주차장, 가정용 LED 조명 및 ESCO 사업 전문업체 - 적용 : 인공지능 LED센서시스템	중소기업
13	옴니벤트	• 건물분야 설비업체 (공동주택 환기, 신재생에너지, 공조, 위생, 냉난방 설비) - 적용 : 가변풍량(VAV) 하이브리드 공기조화 시스템	중소기업
14	이건창호	• 시스템 창호 전문 생산업체 (커튼월, 컨테이너 도어 등) - 적용 : 그린홈 BIPV 시스템	대기업
15	이지세이버	• 에너지 절약 제품 전문업체 (자동절전 콘센트, 대기전력자동차단, 절전형멀티탭 등) - 적용 : 대기전력 자동차단 콘센트	중소기업
16	한국바스프	• 종합화학회사(석유화학, 폴리우레탄, 기능성 제품, 고기능성 단열재 등) - 적용 : 습식공법 외단열시스템	대기업
17	화중테크	• 온돌 바닥재 전문업체(건식, 습식온돌 난방시스템, 온돌패널 등) - 전시 : 고효율 그린온돌시스템	중소기업
18	벽산	• 건축자재 및 단열재 전문업체(단열재, 내화재, 내장재, 흡음단열재 등) - 적용 : 순환자원 활용 콘크리트 패널	대기업
19	선우시스	• 시스템창호 전문 생산업체 (레일은폐시스템창호, 단열단창 및 이중창, 커튼월 등) - 적용 : 레일은폐형 기밀성 창호	중소기업
20	에스에너지	• 태양광 시스템 및 BIPV 전문업체 - 적용 : Solar Energy Storage System(Solar+ ESS Hybrid System)	중소기업

※ 건설기술연구원(에코하우스 총괄), 자림ENC(설계․시공 책임)